**Windows下部署TTDeviceNetConfig软件说明**

# 程序运行环境


* 系统环境

WIN7及WIN7以上系统

* 运行环境

vcredist2010\_x86.exe


# 程序相关文件



* 运行环境

vcredist2010\_x86.exe

* 程序运行依赖的库




* 执行程序

TTDeviceNetConfig.exe

# 程序功能说明

该工具支持云眼、TC系列相机、智泊芯、智泊屏、智通慧眼等所有设备的网络参数配置，对于满足WEB访问的设备，可以双击列表中某项，用浏览器打开访问设备。



* 搜索设备

对于同一局域网的设备，可以搜索扫描获取当前网络参数及版本信息；反之可以手动添加。

* 修改网络参数

1. 处于同一网段可搜索设备，不用采取TCP的方式修改网络参数；
2. 对于处于不同网段，需手动添加设备，需要通过TCP方式设置设备的网络的参数，可能会出现网络加载时间过慢情况，稍微等会。